|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇO 1045** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | | COMPRIMENTO | QTDE. | PESO |
|  |  |  |  |  |  |
| Aço 1045 Red. | 25,4 | 25,4 | 5575 | 90 | 1997,28 |
| Aço 1045 Red. | 25,4 | 25,4 | 5700 | 10 | 226,90 |
| Aço 1045 Red. | 25,4 | 25,4 | 5600 | 99 | 2206,87 |
| Aço 1045 Red. | 139 | 139 | 4490 | 1 | 535,26 |
| Aço 1045 Red. | 139 | 139 | 3090 | 1 | 368,36 |
| Aço 1045 Red. | 139 | 139 | 5580 | 0 | 0,00 |
| **AÇO 8620** | | | | | |
|
| DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | | COMPRIMENTO | QTDE. | PESO |
|  |  |  |  |  |  |
| Aço 8620 Red. | 127 | 127 | 5720 | 1 | 569,23 |
| Aço 8620 Red. | 127 | 127 | 5490 | 1 | 546,34 |
| Aço 8620 Red. | 127 | 127 | 5790 | 1 | 576,20 |
| Aço 8620 Red. | 15,88 | 15,88 | 5500 | 34 | 290,96 |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
| **AÇO P20** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | | COMPRIMENTO | QTDE. | PESO |
|  |  |  |  |  |  |
| Aço P20 Red. | 139 | 139 | 2350 | 1 | 280,14 |
|  |  |  |  |  |  |
| **AÇO D6** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | | COMPRIMENTO | QTDE. | PESO |
|  |  |  |  |  |  |
| Aço D6 Red. | 63,5 | 63,5 | 4670 | 1 | 116,18 |
| Aço D6 Red. | 63,5 | 63,5 | 4770 | 2 | 237,35 |
| Aço D6 Red. | 63,5 | 63,5 | 4657 | 2 | 231,72 |
| Aço D6 Red. | 63,5 | 63,5 | 3164 | 1 | 78,72 |
| Aço D6 Red. | 76,2 | 76,2 | 1350 | 1 | 48,36 |
| **AÇO M2** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | | COMPRIMENTO | QTDE. | PESO |
|  |  |  |  |  |  |
| Aço M2 Red. | 90 | 90 | 1660 | 1 | 82,96 |
|  |  |  |  |  |  |